附件1：

**供应商报价信息表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 剧场固定安装设备项目询价 |
| 采购人名称： | 江苏省文化馆 |
| 供货商名称： |  |
| 供货商经营地址： |  |
| 供货商联系人及电话： |  |
| 报名材料审核情况 | **材料名称** | **收件部门核实****（有打√，无打Ⅹ）** |
| 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证电子版（已经办理三证合一或五证合一的企业只需提供一份证件电子版）复印件 |  |
| 公司法定代表人身份证复印件 |  |
| 项目《授权承诺函》（如有） |  |
| 询价清单 |  |
| 其他：请自行填行罗列 |  |

附件2：**询价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌、规格、型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 摇头led | 光源：19颗40W RGBW四合一灯珠；平均寿命》50000小时；控制：DMX512、自走、主从、声控、手动、RDM；防护指数: IP20；显示：1.8寸TFT液晶显示屏,180度可旋转，中英文可切换；光电复位系统，可精确自动校正X轴/Y轴位置；水平垂直固定锁，一体灯钩/双吊架可选。 | 台 | 8 |  |  |
| 摇头调焦面光灯 | 光源数量：1颗450W COB 原装进口灯珠6500K色温寿命：不少于50000小时 颜色：6500K正白LED 显示指数：大于95%色温：具有CTO，色温3200—7000K调节频闪：频闪1-25HzIP防护等级：室内IP44出光角度：5-70度控制信号：国际标准 DMX512 信号 X轴运行角度：540°(16bit) 线性校正Y轴运行角度：270° (16bit) 线性校正通道数量：10CH控制方式：主从，自走，标准DMX512，声控散热防水散热方式：风冷+自然散热散热控制：主板智能温控系统，超温过热自动保护 | 台 | 8 |  |  |
| 石英灯光控台 | i5CPU，128固态硬盘，4g运行内存，内置UPS，4口输出，增加内置中英文双显示，装9.1/10.0/11.0/11.3多系统，可以切换使用；紧凑型设计、方便携带；4个DMX光电隔离物理输出口，2048个通道可扩展多达64个输出口；内置3D Visualiser可视化舞台模拟软件，支持实时模拟；千兆网络端口，可用于ArtNet及sACN协议支持MIDI触发、内置时间码、播放器等触发，实现声光同步；10个精密播放推杆，3个精密进口金属轴光学编码器；显示屏带触摸功能，支持外接显示屏；支持ios端、Android端远程控制。 | 张 | 2 |  |  |
| 信号放大器 | 信号类型：DMX512以及采用RS-485接口传输数字信号；信号接口：1个输入、1个直通输出、8个经过信号电源双隔离的信号输出接口；带TVS电压保护，带保险丝电源保护； | 台 | 2 |  |  |
| 电柜 | 输入：五芯63A三相五线制；1个63A3P断路器作为总开关；输出：18个3芯16A母座，单相三线；五相故障指示灯；三相电流表、三相电压表 | 只 | 1 |  |  |
| 小电柜 | 输入：五芯63A三相五线制；1个63A3P断路器作为总开关；输出：8个3芯16A母座，单相三线；五相故障指示灯；三相电流表、三相电压表 | 只 | 1 |  |  |
| 支架 | 根据音乐厅面光要求定制 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 |  |