附件1：

**供应商报价信息表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | 剧场固定安装设备项目询价 | |
| 采购人名称： | | 江苏省文化馆 | |
| 供货商名称： | |  | |
| 供货商经营地址： | |  | |
| 供货商联系人及电话： | |  | |
| 报名材料审核情况 | **材料名称** | | **收件部门核实**  **（有打√，无打Ⅹ）** |
| 企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证电子版（已经办理三证合一或五证合一的企业只需提供一份证件电子版）复印件 | |  |
| 公司法定代表人身份证复印件 | |  |
| 项目《授权承诺函》（如有） | |  |
| 询价清单 | |  |
| 其他：请自行填行罗列 | |  |

附件2：**询价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 品牌、规格、型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 摇头led | 光源：19颗40W RGBW四合一灯珠；  平均寿命》50000小时；  控制：DMX512、自走、主从、声控、手动、RDM；  防护指数: IP20；  显示：1.8寸TFT液晶显示屏,180度可旋转，中英文可切换；  光电复位系统，可精确自动校正X轴/Y轴位置；  水平垂直固定锁，一体灯钩/双吊架可选。 | 台 | 8 |  |  |
| 摇头调焦面光灯 | 光源数量：1颗450W COB 原装进口灯珠6500K色温  寿命：不少于50000小时  颜色：6500K正白LED  显示指数：大于95%  色温：具有CTO，色温3200—7000K调节  频闪：频闪1-25Hz  IP防护等级：室内IP44  出光角度：5-70度  控制信号：国际标准 DMX512 信号  X轴运行角度：540°(16bit) 线性校正  Y轴运行角度：270° (16bit) 线性校正  通道数量：10CH  控制方式：主从，自走，标准DMX512，声控  散热防水  散热方式：风冷+自然散热  散热控制：主板智能温控系统，超温过热自动保护 | 台 | 8 |  |  |
| 石英灯光控台 | i5CPU，128固态硬盘，4g运行内存，内置UPS，4口输出，增加内置中英文双显示，装9.1/10.0/11.0/11.3多系统，可以切换使用；  紧凑型设计、方便携带；  4个DMX光电隔离物理输出口，2048个通道  可扩展多达64个输出口；  内置3D Visualiser可视化舞台模拟软件，支持实时模拟；  千兆网络端口，可用于ArtNet及sACN协议  支持MIDI触发、内置时间码、播放器等触发，实现声光同步；  10个精密播放推杆，3个精密进口金属轴光学编码器；  显示屏带触摸功能，支持外接显示屏；  支持ios端、Android端远程控制。 | 张 | 2 |  |  |
| 信号放大器 | 信号类型：DMX512以及采用RS-485接口传输数字信号；  信号接口：1个输入、1个直通输出、8个经过信号电源双隔离的信号输出接口；  带TVS电压保护，带保险丝电源保护； | 台 | 2 |  |  |
| 电柜 | 输入：五芯63A三相五线制；1个63A3P断路器作为总开关；  输出：18个3芯16A母座，单相三线；  五相故障指示灯；  三相电流表、三相电压表 | 只 | 1 |  |  |
| 小电柜 | 输入：五芯63A三相五线制；1个63A3P断路器作为总开关；  输出：8个3芯16A母座，单相三线；  五相故障指示灯；  三相电流表、三相电压表 | 只 | 1 |  |  |
| 支架 | 根据音乐厅面光要求定制 | 台 | 1 |  |  |
| 合计 | | | | |  |